rule :
  ubitx + _ + Option1 + LCD Type + Option2 + .hmi

Option : Default => empty
           Template => Temp

LCD Type : 2.4" => 24
               2.8" => 28
              3.2" => 32

Option : Basic => empty
           Enhanced => _E
-----------------------------------------------------------------------------

Example : Basic 2.4 Basic Model (NX3224T024_011)
             ubtix_24.HMI  (source code)
             ubtix_24.tft   (precompiled)
             ubtix_Temp24.HMI  (Template file)

Example : Basic 2.8 Enhanced Model (NX3224K028_011)
             ubtix_28_E.HMI (source code)
             ubtix_28_E.tft   (precompiled)
             ubtix_Temp28_E.HMI  (Template file)
