http://www.hamskey.com/2018/04/various-lcd-support-in-ubitx-with.html

prefix   : UBITXV5_CEC_
Version  : Vxxxx (ex: V1.097)
LCD Type : _XXX  (ex: 16x02 Parallel = 16P, 20x04 Parallel = 20P, 20x04 I2C = 20I, Nextion LCD = NX)
Signal Meter Type (Option) : none : Analaog Meter using A7 PIN
                             _S   : I2C Signal Meter using I2C Port

UBITXV5_CEC_Vxxxxx_16P.hex    : It is the LCD equipped with uBITX. Default LCD, 16x02 Parallel LCD
UBITXV5_CEC_Vxxxxx_16P_S.hex  : _16P with I2C Meter


UBITXV5_CEC_Vxxxxx_16I.hex    : 16x02 I2C LCD
UBITXV5_CEC_Vxxxxx_16I_S.hex  : _16I with I2C Meter


UBITXV5_CEC_Vxxxxx_20P.hex    : 20x04 Parallel LCD
UBITXV5_CEC_Vxxxxx_20P_S.hex  : _20P with I2C Meter


UBITXV5_CEC_Vxxxxx_20I.hex    : 20x04 I2C LCD
UBITXV5_CEC_Vxxxxx_20I_S.hex  : _20I with I2C Meter

UBITXV5_CEC_Vxxxxx_16D.hex    : 16x02 I2C Dual LCD
UBITXV5_CEC_Vxxxxx_16D_S.hex  : _16D with I2C Meter

UBITXV5_CEC_Vxxxxx_NX.hex     : Nextion LCD
UBITXV5_CEC_Vxxxxx_NX_S.hex   : _NX with I2C Meter



                      